บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง
..............................................
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1. แผนงานเคหะและชุมชน 

	 ที่
	โครงการ  
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น      จากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก
	พ.ศ. 25๖๐
	พ.ศ. 25๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	ปรับปรุงถนนสายควนลูกอ่อน           หมู่ที่ ๒
	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายควน    ลูกอ่อน หมู่ที่  2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ยาว 970 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้หินผุถมจำนวน 407.40 ลบ.ม. (แน่น) พร้อมบดอัดแน่นและฝังท่อ คสล. ชั้น 3 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ฝังท่อขนาด ø 0.80  x 1.00 เมตร  ใช้ท่อจุดละ 6  ท่อน จุดที่ 2 ฝังท่อ คสล. Ø 0.60 x 1.00 เมตร ใช้ท่อ 6 ท่อน  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 07° 43 .912' E 099°28.997' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 07 °44.158'  E 099°29.332' รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาวง กำหนด 
	๑๖๘,๐๐๐ 
	หมู่ที่ ๒
	กองช่าง
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	 ที่
	โครงการ  
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น      จากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย งานรับผิด
ชอบหลัก
	พ.ศ. 25๖๐
	พ.ศ. 25๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านป่ากอ ซอย ๒  หมู่ที่ ๖
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านป่ากอ หมู่ที่ 6  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 07° 44.977' E 099° 30.939'  จุดสิ้นโครงการ พิกัด           N 07° 45.015' E 099° 30.970' รายละเอียดตามแบบแปลน            อบต. นาวง กำหนด
	๓๘๓,๐๐๐
	หมู่ที่ ๖
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายเขา ปินะ -  หารไม้มัด หมู่ที่ 7   
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด ในการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายเขาปินะ - หารไม้มัด  หมู่ที่ 7 ตำบลนาวง ระยะทาง  1,800  เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า จำนวน 30  จุด จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด  N 07° 45.381' E 099° 31.712'  จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 07° 44.990' E 099° 32.354'    
	180,000
	หมู่ที่ ๗
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



-9-

	 ที่
	โครงการ  
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น      จากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย งานรับผิด
ชอบหลัก
	พ.ศ. 25๖๐
	พ.ศ. 25๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายบ้านหนองหมอ ซอย 2  หมู่ที่ 1  
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด ในการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายบ้านหนองหมอ ซอย ๒ หมู่ที่ 1 ตำบลนาวง ระยะทาง  1,600  เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า จำนวน  26 จุด จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N  07° 43.500' E 099° 30.105'  จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด  N 07° 43.581' E 099° 29.983'  
	160,000  
	หมู่ที่ ๑
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายบ้านไสบ่อ ซอย 4   หมู่ที่ ๒
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด ในการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายบ้านไสบ่อ ซอย 4      หมู่ที่ 2 ตำบลนาวง ระยะทาง   1,100  เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า จำนวน 20  จุด จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 07° 43.569' E 099° 28.166'  จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 07° 44.134' E 099° 28.069' 
	1๑๐,000  
	หมู่ที่ ๒
	กองช่าง
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	 ที่
	โครงการ  
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น      จากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย งานรับผิด
ชอบหลัก
	พ.ศ. 25๖๐
	พ.ศ. 25๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	ปรับปรุงถนนสายแนวเขต หมู่ที่ 11  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายแนวเขต หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ยาว 940 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร .ใช้หินผุถมจำนวน  394.80 ลบ.ม. (แน่น) พร้อมบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด  N 07° 42 .793'  E 099°31.520'   จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 07 °42.552'  E 099°31.277' รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาวงกำหนด 
	116,000  
	หมู่ที่ ๑1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	บุกเบิกถนนสายหนองยายฝ้าย - สะพานเปลว      หมู่ที่ 3
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายหนองยายฝ้าย-สะพานเปลว หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.20 เมตร ใช้หินผุถมจำนวน  246.40 ลบ.ม. (แน่น) พร้อมบดอัดแน่นฝังท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ใช้ท่อ 6 ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 07° 44 .796'  E 099°31.041'   จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 07 °44.818'  E 099°31.161'รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาวงกำหนด  
	๘๗,๐๐๐
	หมู่ที่ 3
	กองช่าง
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	 ที่
	โครงการ  
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น      จากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย งานรับผิด
ชอบหลัก
	พ.ศ. 25๖๐
	พ.ศ. 25๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8
	ปรับปรุงถนนสายทุ่งนาตาขำ - หนองแป้น ช่วง(สามแยกบ้านนายเจียน-บ้านนายหมัก) หมู่ที่ 2
	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายทุ่งนาตาขำ - หนองแป้น ช่วง (สามแยกบ้านนายเจียน - บ้านนายหมัก) หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ยาว 980 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้หินผุถมจำนวน 411.60 ลบ.ม. (แน่น)  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 07° 43 .769' E 099°28.980' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 07 °43.262' E 099°28.908' รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาวงกำหนด
	121,000
	หมู่ที่ ๒
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๙
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายสม - หนองเนียงแตก (ตอนที่ 1)  หมู่ที่ 8
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายสม - หนองเนียงแตก (ตอนที่ 1 ) หมู่ที่ 8  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 07° 42.551' E 099° 30.061'  จุดสิ้นโครงการ พิกัด N 07° 42.614' E099° 30.147' รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาวง กำหนด
	๕๙๗,000
	หมู่ที่ ๘
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๙
	
	๑,๙๒๒,๐๐๐
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    ๒. แผนงานการพาณิชย์ 

	 ที่
	โครงการ  
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น      จากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย งานรับผิด
ชอบหลัก
	พ.ศ. 25๖๐
	พ.ศ. 25๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการเจาะบ่อบาดาล     หมู่ที่ ๔           
	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว เจาะลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน    รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.           นาวง กำหนด
	๒๓๐,๐๐๐
	หมู่ที่ ๔
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1
	
	๒๓๐,๐๐๐
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